Personentransportfahrzeug Mercedes-Benz 315 CDI

Feuerwehr Birwinken

Ein Bild, das draußen, Schnee, Himmel, rot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

* Kastenwagen mit Normaldach
* 8 Sitzplätze
* 3.5 t Gesamtgewicht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fahrgestell / Kabine  * 150 PS / 110 kW * 4 x 2, Heckantrieb * Automatikgetriebe * Anhängerkupplung Variobloc Rockinger * Besatzung: 1+1+3+3  Abmessungen und Gewicht  * Länge 6.1 m * Breite 2.02 m * Höhe 2.85 m * Radstand 3.665 m * Gesamtgewicht 3.5 t  Fahrzeugelektrik  * LED Innenbeleuchtung * LED Umfeldbeleuchtung  Rollcontainer  * Lastabhängige Totmannbremse * 380 kg Nutzlast je Rollcontainer * Individueller Materialeinbau  Ausstattungsdetails  * Leiterabsenkvorrichtung * Seilwinde für die Aufnahme von Rollcontainern |